Teknisk Spec Nyanslutning produktion och energilager typ B
(1,5MW - <10MW)

Teknisk kravspecifikation i form utav anslutningsavtal kan komma att behövas upprättas utöver denna specifikation vid senare tillfälle.

En utredningsavgift på 25 000 kr exkl. moms per anläggningen kommer att faktureras till förfrågande part.

Anslutningen och anläggningen skall uppfylla kraven i:

APM -Anslutning av produktionsanläggningar till mellanspänningsnätet	☐ Ja, det uppfylls

IBH 21 – Anslutning av kundanläggningar >1 kV till elnätet.	☐ Ja, det uppfylls

RFG direktivet, KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/631 där anläggningens kraftproduktionsmoduler är typ B.	☐ Ja, det uppfylls

SS-EN 50549–2 - Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med elnät - Del 2: Anslutning till mellanspänningsnät - Generatoranläggningar upp till och med typ B.	☐ Ja, det uppfylls

Hänvisas till vår hemsida se länk. Teknisk anvisning

Anslutning av produktionsanläggning

Undertecknad accepterar att anläggningen uppfyller de tekniska krav som elnätsägaren specificerar för anslutning av nedanstående produktionsanläggning.

Kategori:	☐ Vind	☐ Sol	☐ Vatten	☐ Annat:

Placering:	(Karta med koordinater SWEREF99 12 00 bifogas)

Fabrikat:	Typ:

Antal enheter:

Totalt abonnerad effekt produktion:	kW

Totalt abonnerad effekt konsumtion:	kW

Produktionsenhetens referenseffekt (Pref ):	kW/enhet

Maximal effektproduktion Pmax (10 minuters medelvärde):	kW/enhet

Maximal effektproduktion (0,2 sekunders medelvärde):	kW/enhet

Uttagen reaktiv effekt vid märkspänning:

Vid tomgång:	kW/enhet

Vid referenseffekt med kompensering:	kW/enhet

Vid referenseffekt utan kompensering:	kW/enhet

Maximalt uttag av reaktiv effekt under drift vid
mätpunkt (10 minuters medelvärde):	kW/enhet

Produktionsenhetens märkspänning:	V

Produktionsenhetens märkeffekt:	MVA

Dokumentation och information skall bifogas

spänningsnivån för angivna testvärden

namn på anläggningens innehavare

mätrapport (typprovning) visande fasspänningarna eller huvudspänningarna före och under minst 3 på varandra följande urkopplingsförlopp

förteckning över skyddsfunktioner med funktionsnivåer och funktionstider

för var och en av övertonsordningarna 2–50, uteffekt vid vilken maximal övertonsström inträffar samt övertonsströmmens storlek (redovisas i tabellen på nästa sida)

högsta totala övertonsström

kompletterande uppgifter för gruppkompensation

dynamisk data1

Kortslutningsvinkel (Ψk)	30˚	50˚	70˚	85˚
Spänningsändringsfaktor (kn) ≤
Flicker step factor (kf) ≤

Redovisning av övertonsströmmar

Ordning	Utmatad Effekt kW	Övertonsström % av In	Ordning	Utmatad Effekt kW	Övertonsström % av In
2	3
4	5
6	7
8	9
10	11
12	13
14	15
16	17
18	19
20	21
22	23
24	25
26	27
28	29
30	31
32	33
34	35
36	37
38	39
40	41
42	43
44	45
46	47
48	49
50

Maximalt effektivvärde för diskret mellantonsström angivet som % av In
Uteffekt (kW) vid maximalt effektivvärde av diskret mellantonsström

Datum: Datum	Underskrift: ___________________________________________________________
Namnförtydligande:
Produktionsanläggningens leverantör

Datum: Datum	Underskrift: ___________________________________________________________
Namnförtydligande:
Produktionsanläggningens innehavare